> 傳統紙板做的星座盤固然輕便價廉，但也因此有一些侷限。例如：

由於它把球形的天球硬是壓縮成一個平面的圓盤，在比例尺上顯然有失真的地方。(如果我們以同樣的方式製作世界地圖，顯然，澳洲會被拉得很長，而北緯45度左右的國家會被擠壓得很厲害。)
由於紙張上的圖像是固定的，無法表達出太陽系星球位置的變動。

> 實際上，傳統星座盤的製作原理已十分清楚。

> 用兩個圓形紙板，底層印星座圖，中心是北極星。兩層紙板的中心用圖釘釘在一起，可以旋轉。

> 上層的紙板開一個腎形的缺口，好看到下層的星座圖。按照緯度的不同，腎形的形狀和位置必須隨之改變。
> 底層星座盤部份，隨著緯度增加，會有愈多的部份是永遠看不到的。因此，實際上市面上供應的星座盤會把邊緣部份略去。

> 當然紙板邊緣還會印上日期、時間，引導使用者旋轉缺口部份，已對正在那時間所能看到的部份。

為了改進這些缺點，我們設計了一個「電子星座盤」，主要有下列這些特色:

1.使用者可以設定他所在的位置，在地球上那一個區域(台北 . 高雄.溫哥華.聖地牙哥.....)或那個經緯度。
2.使用者可以設定他所處的時間，例如西元2005年2月3日22時。
3.使用者可以設定他的面向，可以是正北方 . 東南 ... ，共分成360方向。
4.使用者可以設定他的仰角(由水平，往上調整，到天頂為止)
5.使用者可以設定他的張角，張角小時，看到天空的一小塊區域。（圖形放大、較清楚、但範圍小）；張角大時，看到天空 的一大塊區域（圖形縮小、範圍較大）。就像是照像時用伸縮鏡頭來改變取景角 度的大小。
6.使用者可以很方便地改變上面的任一參數，立即看到所要看的天球範圍內的星座圖。包括星球、星座名稱、赤經、赤緯線、經緯刻度、還有黃道、赤道、太陽、月亮、八大行星(地球除外)。