步驟一：請按選 按鈕，顯示出天球模型。

步驟二：請按 [4D天球模型] 操作盤裡的 按鈕，以顯示出 [電子星座盤] 操作盤，而天球模型內部也出現，顯示地平面的紅褐色圓盤，還有指向 [北方] [視線] [天頂] 的3個指標。

步驟三：按〈Space〉鍵。重複按，觀察焦點在天球模型視窗合 [電子星座盤] 操作盤之間來回轉移。

步驟四：讓天球模型視窗成為焦點。按 鍵，應可見到天球模型往上、下、左、右旋轉。

按住〈Ctrl〉鍵，再按 鍵，轉動的幅度較小。

步驟五：按〈Space〉鍵，讓 [電子星座盤] 操作盤成為焦點。

按 鍵，應發現 [視線] 指標，靠近 [天頂] 指標，同時 [電子星座盤] 裡仰角欄裡顯示的角度會增加。

按 則有相反效果。按到極限時，可以聽到電腦發出警告聲。

步驟六：按操作盤中的 按鈕。天球會旋轉到新方位。[天頂] 指標變成一點，地平圓盤變成最大。我們在天頂正上空俯看天球。

步驟七：按 鍵，[視線] 指標會順時針繞著 [天頂] 指標旋轉。代表觀察範圍的藍色正方形也隨著轉動，注意正方形代表觀察範圍下沿的綠色三角形保持在外圈。在操作盤裡的 [方向] 欄內顯示的角度會隨著改變。

按 鍵的效果相反。

步驟八：按〈PaUp〉，〈PgDn〉鍵，會看到代表觀察範圍的長方形變大和變小。操作盤內 [張角]欄內顯示的角度也隨之增減。

步驟九：連續按〈PgDn〉鍵，使代表觀察範圍的正方形縮至最小。

步驟十：按〈Space〉鍵，使焦點轉到 [天球模型] 視窗。

按箭頭鍵，以便能看到 [天頂] 指標穿出地球的部份。

用滑鼠〈左鈕〉拖拉地球部份，加以放大。檢視 [天頂] 指標，應可看到它插在台灣北部。

步驟十一：在操作盤的上端的下拉式選擇表中選取任一城市，再次觀察 [天頂] 指標是否插在該城市位置。

步驟十二：將觀察者位置重新變回台北市。按〈Shift〉鍵，天球模型會被星座盤取代。(此時，焦點會自動轉到操作盤)反複按〈Shift〉鍵，天球模型和星座盤會切換顯示。

步驟十三：在顯示星座盤狀態下，按箭頭鍵及〈PaUp〉、〈PgDn〉鍵，觀察星座盤隨時間的變化。

步驟十四：按 鍵，結束電子星座盤。