為了改進這些缺點，我們設計了一個「電子星座盤」，主要有下列這些特色：

> 1.使用者可以設定他所在的位置，在地球上那個大城(台北、高雄、溫哥華、聖地牙哥.....)或那個經緯度。

> 2.使用者可以設定他所處的時間，例如西元2005年2月3日22時。

> 3.使用者可以設定他的面向，可以是正比方、東南.....，共細分成360方向。

> 4.使用者可以設定他的仰角(由水平，往上調整，到天頂為止)。

> 5.使用者可以設定他的張角。張角小時，看到天空的一小塊區域(圖形放大較清楚，但範圍 小)；張角大時，看到天空的一大塊區域(圖形縮小，範圍較大)。就像是照像時用伸縮鏡頭來改變取景角度的大小。

> 6.使用者可以很方便地改變上面的任一參數，立即看到所要看的天球範圍內的星座圖。包括 星球、星球名稱、赤經、赤緯線、經緯刻度，還有黃道、赤道、太陽、月亮、八大行星(地球除外)。

> 使用電子星座盤

> 在啟動4D天球模型後，在[4D天球模型]操作盤裡有一個電子星座盤按鈕，用滑鼠點選它就可以啟動電子星座盤。

> 啟動電子星座盤後，畫面如下：

> 我們可以看到兩方面變化：一方面是多出了一個[電子星座盤]操作盤；另外一方面，天球模型內多出了幾個物件。包括一個紅褐色圓盤，還有3支細長圓棍，頂端分別有「北方」、「視線」、「天頂」等文字。「視線」細棍頂部有一個綠色的正方形，裡面有一個三角形。

> [新增物件的說明]

> [水平面圓盤]

> 這個紅褐色圓盤用來表示觀察者所處的地平面。水平面圓盤將天球切成兩半，在這個圓盤上方的半個天球是觀察者看得到的，在圓盤下方的半個天球在觀察者的地平面之下，是觀察者看不到的。

> 我們故意將這個地平面圓盤設計成單面，只有從地平面上方才看得到它，從背面是看不到的。

> [三個指標]

> 從地心有三支細棒，用來標示不同的方向。三支指標長度相同，都是一頭在地球中心，另一頭在天球表面。

> [北方]

> 這根紅色的指標指向：觀察者以水平角度正視北方的方向。它平貼著地平面，由它與地球自轉軸的夾角可以看到觀察者所處緯度。觀察者所處緯度愈高，它與地軸的夾角也隨之加大。

> [天頂]指標

> 這根紅色的指標指向觀察者的天頂方向。

> 這根方向指標與水平圓盤相垂直。

> 它穿個地球表面的位置，就是觀察者位置。例如我們將觀察位置在羅馬，則天頂這個指標，穿出地表的位置應該在地球表面上羅馬的位置。

> [視線]指標

> 這跟藍色的指標，指向觀察者眼睛所看的方向。
> [視線]指標接近頂端有一個正方形。正方形的4個頂點都在天球上。這個正方形代表想要看的範圍。它的大小由張角的設定值來決定。張角愈大，正方形隨之變大。

> 正方形內的綠色三角形用來表示地面的方向。我們仰望天空，除非歪著脖子看，否則仍是有固定的上下左右。綠色三角形底部對應到眼睛看到範圍的下緣。

> [電子星座盤]操作盤

> 下圖顯示[電子星座盤]的操作盤。